**修复园区B座6楼希悦尔公司室内楼板渗漏水及D座裙楼**

**东侧3层外墙砖修复工程询价函（第二次）**

佛山火炬创新创业园有限公司就“修复园区B座6楼希悦尔公司室内楼板渗漏水及D座裙楼东侧3层外墙砖修复工程（第二次）”遴选施工单位，现诚邀贵司参与项目报价。

**一、项目简介**

修复园区B座6楼希悦尔公司室内楼板渗漏水及D座裙楼东侧3层外墙砖，具体内容以图纸、工程量清单为准。

**二、报价及要求**

1.本项目最高限价：9.5万元，项目报价为固定总价包干，根据工程报价清单及报价及承诺函进行报价。

2.报价人应具备防水防腐保温工程专业承包二级或以上资质，或防水补漏资质营业范围。

3.报价人应具备安全生产许可证。

4.合同工期：30个日历天。

5.本项目费用包括：施工及验收等产生的费用及相应税费。报价人需按采购方提供的“报价及承诺函”及“工程报价清单”格式进行报价。

6.付款方式：签订合同之日起，15天内支付至合同总价的30%作为工程预付款，竣工验收合格后的15天内支付到合同总金额的97%，剩余的3%保证金在一年质保期满后15个日历天无息一次性付清。合同自动终止。

7.质量要求：符合国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格或以上验收标准。

9.报价时递交的资料应包含：公司营业执照、资质证书、安全生产许可证、报价及承诺函和报价清单。

**三、密封及盖章要求**

1.盖章要求：公司营业执照、资质证书、安全生产许可证、报价及承诺函、工程报价清单等投标资料均需加盖公司章。

2.密封要求，以上资料均应用档案袋封装黏贴密封条，并在封口处加盖公章。

**四、视为无效报价的情形**

1.不按本要求函第二点报价要求递交报价资料的。

2.报价时间超出规定时间的。

3.不响应“报价及承诺函”条款的。

4.不按本邀请函第三点进行密封的。

**五、评选方式**

低价中标法，若出现报价相同的则以现场随机抽签方式确定中标单位。

**六、递交文件报价时间及地点**

递交报价文件的时间：2022年7月28日17:30分前。

递交报价文件的地点：佛山市禅城区华宝南路13号火炬园D座二楼佛山火炬创新创业园有限公司招标部

联系人：洪生、谢生：0757—82109663

佛山火炬创新创业园有限公司

招标工作小组

2022年7月26日

**报价及承诺函**

**致：佛山火炬创新创业园有限公司**

我方根据贵司的要求，参与以下项目的报价，现为我方作郑重承诺及报价如下：

项目名称：

我方对本项目所报总价（含税）为￥ 元。

1. 我方承诺在竞得该项目后，将严格按照贵司的要求完成项目相关工作。
2. 完全认可贵司对该项目施工单位的选择结果，同时清楚理解到仅凭报价或单一竞争优势并非是决定服务资格的唯一依据。
3. 我方已依法健全的财务会计制度、缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购方提交近三个月内的相关缴费证明，以便核查。
4. 我司承诺均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，或因我方行为不当而损害了贵司的合法权益，愿独自承担相应的法律责任。
5. 本承诺函自递交之日起有效期不少于60天，并且一旦双方对该项目确立合同关系后，本承诺效力及范围有效期则相应延长至我方与贵司签订的合同规定的期限和作为合同的补充文件。

承诺方单位名称： （公章）

联系人：

联系电话（固话）：

联系电话（手机）：

承诺日期： 年 月 日

**工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **园区B座6楼希悦尔公司室内楼板渗漏水及D座裙楼东侧3层外墙砖修复项目工程量清单** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计 | 工艺或备注 |
| 1 | 6楼顶部打凿地砖隔热层 | m2 | 35 |  |  | 人工机械打凿 |
| 2 | 油防水 | m2 | 35 |  |  | 油SBS高弹性防水 |
| 3 | 水泥沙石修复 | m2 | 35 |  |  | 325水泥沙修复 |
| 4 | 楼面底部开裂 打针修复 | m | 28 |  |  | 化学防水 |
| 5 | 拆除天花及修复 | m2 | 21 |  |  | 600\*600铝扣天花 |
| 6 | 排水管口打凿油防水及水泥沙修复 | 处 | 2 |  |  | 油SBS高弹性防水、水泥沙修复 |
| 7 | 打凿外墙瓷砖空鼓处 | m2 | 85 |  |  | 外墙砖开锯、机械人工打空鼓处条砖、清洗表层灰尘 |
| 8 | 底部批碱性环氧砂浆、面批荡 | m2 | 85 |  |  | 批碱性环氧砂浆、面325水泥沙找平 |
| 9 | 外墙瓷砖空鼓开裂脱落修复 | m2 | 85 |  |  | 铺贴原有规格及接近原有颜色外墙砖 |
| 10 | 不锈钢飘蓬跟换及玻璃更换 | m2 | 5.3 |  |  | 更换原有规格大小304不锈钢框架、6+6夹胶玻璃 |
| 11 | 排栅架 | m2 | 480 |  |  | 双层排栅挂安全绿网 |
| 12 | 淤泥搬运 | 项 | 1 |  |  | 楼层清运搬运 |
| 13 | 淤泥清运 | 项 | 1 |  |  | 车辆运输 |
| 14 | 场地清洁清扫 | 项 | 1 |  |  | 场地清洁清扫 |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 16 | 税金 |  |  | 9% |  |  |
| 17 | 总计 |  |  |  |  |  |