**火炬园垂直电梯125%荷载定期检验及**

**更换2台电梯零配件项目询价函**

佛山火炬创新创业园有限公司就“火炬园垂直电梯125%荷载定期检验及更换2台电梯零配件项目”遴选服务单位，现诚邀贵司参与项目报价。

**一、项目简介**

32台垂直电梯125%荷载检验、更换F1电梯3个返绳轮，A2电梯1个主机导向轮，具体内容以工程量清单为准。

**二、报价及要求**

1.本项目最高限价：5.6万元，项目报价为固定总价包干，根据工程报价清单及报价及承诺函进行报价。

2.报价人具备以下3项资质之一即可（须提供有效证件复印件并加盖公章）

（1）、《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》（其中许可类别为安装或维修或改造；类型包含：乘客电梯、载货电梯、杂货电梯和自动扶梯；许可级别均为：B级或以上）。

（2）、《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目：电梯安装（含修理）】【许可子项目须包含：曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B级或以上、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）、自动扶梯与自动人行道、杂货电梯（含防爆电梯中的杂货电梯）】。

（3）、《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造）】【许可子项目须包含：曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯）B级或以上、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）、自动扶梯与自动人行道、杂货电梯（含防爆电梯中的杂货电梯）】。

3.合同工期：自合同签订之日起，15个日历天。

4.本项目费用包括：项目实施过程中产生的全部费用及相应税费。报价人需按采购方提供的“报价及承诺函”及“工程报价清单”格式进行报价。

5.付款方式：（1）、竣工验收合格，30天内支付到最终结算总金额的97%。

（2）、质保金：结算金额的3%为质保金，保质期满后，如无发生任何扣款，则在收到乙方请款申请的30天内一次性无息付清。

6.质量要求：按照相关行业施工规范及竣工验收质量标准规定，完成本项目需求内容的设备检验、采购、安装施工及调试，向相关管理部门报检报备（如有职能部门要求或规定），达到竣工验收合格标准。

7.1）安装及装修装饰工程、维护保养期为一年；

2）设备及其他保修期限参照生产厂家保修期限。

8.报价时递交的资料应包含：公司营业执照、资质证书、报价及承诺函和报价清单。

**三、密封及盖章要求**

1.盖章要求：公司营业执照、资质证书、报价及承诺函、工程报价清单等投标资料均需加盖公司章。

2.密封要求，以上资料均应用档案袋封装黏贴密封条，并在封口处加盖公章。

**四、视为无效报价的情形**

1.不按本要求函第二点报价要求递交报价资料的。

2.报价时间超出规定时间的。

3.不响应“报价及承诺函”条款的。

4.不按本邀请函第三点进行密封的。

**五、评选方式**

低价中标法，若出现报价相同的则以现场随机抽签方式确定中标单位。

**六、递交文件报价时间及地点**

递交报价文件的时间：2022年8月 日17:30分前。

递交报价文件的地点：佛山市禅城区华宝南路13号火炬园D座二楼佛山火炬创新创业园有限公司招标部

联系人：洪生、谢生：0757—82109663

佛山火炬创新创业园有限公司

招标工作小组

2022年8月 日

**报价及承诺函**

**致：佛山火炬创新创业园有限公司**

我方根据贵司的要求，参与以下项目的报价，现为我方作郑重承诺及报价如下：

项目名称：

我方对本项目所报总价（含税）为￥ 元。

1. 我方承诺在竞得该项目后，将严格按照贵司的要求完成项目相关工作。
2. 完全认可贵司对该项目服务单位的选择结果，同时清楚理解到仅凭报价或单一竞争优势并非是决定服务资格的唯一依据。
3. 我方已依法健全的财务会计制度、缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购方提交近三个月内的相关缴费证明，以便核查。
4. 我司承诺均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，或因我方行为不当而损害了贵司的合法权益，愿独自承担相应的法律责任。
5. 本承诺函自递交之日起有效期不少于60天，并且一旦双方对该项目确立合同关系后，本承诺效力及范围有效期则相应延长至我方与贵司签订的合同规定的期限和作为合同的补充文件。

承诺方单位名称： （公章）

联系人：

联系电话（固话）：

联系电话（手机）：

承诺日期： 年 月 日

**工程报价清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 125%荷载检验 | 32台 |  |  |  |
| 2 | F1电梯更换返绳轮 | 3个 |  |  |  |
| 3 | A2更换主机导向轮 | 1个 |  |  |  |
| 4 | 合计 | | |  |  |